
Информация 
к проекту решения правления РСТ Кировской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2027 год», 
использованная для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по системам теплоснабжения и рассчитанная в соответствии с пунктом 48 постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Филиал «Кировский» ПАО 
«Т Плюс» (система теплоснабжения № 001, 002, 005), филиал «КЧХК» АО «ОХК» «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке (система теплоснабжения № 004)

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	001, 002, 004, 005

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4 – 4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1871,0

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	67671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей
	тыс. руб.
	12980

	3.9.
	Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства «Внешние инженерные сети теплоснабжения», учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года
	тыс. руб.
	1363

	3.10.
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства «Внешние инженерные сети теплоснабжения» в базовом году
	
	6,11

	3.11.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству» последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям
	Тыс. руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 


	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1


	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6 баллов

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88%

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64%

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9 / 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	руб.
	14319,9

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,44

	17.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в 2027г.
	руб./Гкал
	1 483,08

	17.1.
	Фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в 2025 г., без НДС 
	руб./ тыс. куб. метров
	8 586,80

	17.2.
	Низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3.
	Значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	Прогнозный индекс роста цены на топливо в 2026г.
	
	9,6 (с 1 июля)

	
	Прогнозный индекс роста цены на топливо в 2027г.
	
	10,4 (с 1 июля)

	17.4.
	Наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» 

	18.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в 2027г.
	руб./Гкал
	1 917,42

	18.1.
	Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в 2027г.
	тыс. руб.
	124 838,61

	18.2.
	Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в 2027г.
	тыс. руб.
	44 381,21

	18.3.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям в 2027г.
	тыс. руб.
	47 028,62

	18.4.
	Температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.5.
	Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км 

	18.6.
	Отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.7.
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	15

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.8.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных (в базовом 2019г.)
	тыс. руб.
	14036,10 (водоснабжение)

	
	
	
	9518,33 (водоотведение)

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 15.05.2017 № 492 «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» /

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (IV)

	18.9.
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	2892

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.9.1.
	Стоимость земельного участка для размещения котельной в 2027г.
	тыс.руб. 
	483,48

	18.9.2.
	Удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,5441

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.05.2013 № 519 (ред. от 26.11.2013) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по состоянию на 01.01.2012» 

	18.10.1.
	Норма доходности инвестированного капитала в 2027г.
	%
	16,06%

	18.10.2.
	Значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	16,00%  01.01.2026 - 15.02.2026

	
	
	
	15,50%  16.02.2026 - 22.03.2026

	
	
	
	15,00%  23.03.2026 - 26.04.2026

	
	
	
	14,50%  27.04.2026 - 21.06.2026

	
	
	
	14,25%  22.06.2026 - 26.07.2026

	
	
	
	14,00%  27.07.2026 - 30.09.2026

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2026 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 14,79%

	18.11.
	Значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год
	
	-2,90%

	
	2021 год
	
	24,50%

	
	2022 год
	
	11,40%

	
	2023 год
	
	4,00%

	
	2024 год
	
	12,10%

	
	2025 год
	
	1,90%

	
	2026 год
	
	6,10%

	
	2027 год
	
	4,7%

	19.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в 2027г.
	руб./Гкал
	569,48

	19.1.
	Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) в 2027г.
	тыс. руб.
	10 172,91

	19.2.
	Ставки налога на прибыль от указанной деятельности в 2027г.
	%
	25

	19.3.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	19.4.
	Расходы на уплату налога на имущество в 2027г.
	тыс. руб.
	3 171,64

	19.5.
	Ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.6.
	Расходов на уплату земельного налога в 2027г.
	тыс. руб.
	1,45

	19.7.
	Ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.8.
	Стоимость земельного участка для размещения котельной в 2027г.
	тыс. руб.
	483,48

	20.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в 2027г.
	руб./Гкал
	362,31

	20.1.
	Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	845,48

	20.2.
	Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 880,60

	20.3.
	Сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	78,28

	20.5.
	Сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП "Водоканал" города Кирово-Чепецка


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 39,76

	
	
	
	ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" города Кирово-Чепецка

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 20,09

	
	
	
	(Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 15.05.2017 № 492 (питьевое водоснабжение и водоотведение))

	20.6.
	Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1477,6

	20.7.
	Иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в 2027г.
	тыс. руб.
	880,69

	21.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в 2027г.
	руб./Гкал
	86,65

	22.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в 2027г.
	руб./Гкал
	-39,30

	22.1.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-39,30

	22.2.
	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	0,0


_______________
